Для установки базы данных от 21 августа 2026 года требуется обновление программного обеспечения! Если Вы обновляли ПО в хотя бы один раз последний год, то второй раз этого делать не обязательно. 

ВАЖНО! Ниже приводим важную информацию касательно обновления базы данных комбо-устройств Street Storm STR-9920EX, STR-9930SE, STR-9940SE, STR-9945SE. В связи с постоянным ростом количества измерительных комплексов, достигнут лимит возможности стабильной работы оповещений при использовании базы данных, покрывающей всю территорию России. Для сохранения стабильной работы оповещений по базе данных GPS, а также для сохранения возможности добавления новых точек, с 6 августа 2026 года будут выходить два разных файла DATABASE.BIN: первый будет покрывать часть нашей страны от Калининграда до Тюмени включительно, и второй от Костромы до Петропавловка-Камчатского. Новый подход позволит добавить в первом случае оповещения на территории Республики Беларусь, а во втором случае оповещения на территории Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Пожалуйста, обращайте внимание при обновлении из какой директории вы берёте файл. Если вы планируете путешествовать по европейской части России, то файл DATABASE.BIN нужно взять из папки DATABASE_RUS_EUR_19_67 (где 19 и 67 этой градусы Восточной Долготы), если Вы планируете путешествовать за Уралом, то используйте файл DATABASE.BIN из папки DATABASE_RUS_ASIA_40_159. Определённые неудобства могут возникнуть, если вы соберётесь поехать из Калининграда во Владивосток, но и в этом случае можно вопрос решить, взяв второй файл с базой данных на второй карте памяти. В остальных случаях данное ограничение, скорее всего, не будет доставлять вам никаких неудобств. Главное, не забыть обратить внимание из какой папки Вы берёте файл DATABASE.BIN

Для обновления устройства соответствующей модели нужно скачать все файлы из соответствующей папки:

для обновления STR-9920EX копируем из папки STR-9920EX_FW файлы DATABASE.BIN и 9920SE.bin, VOICES.BIN и сохраняем все три файла на карту памяти в корневую (!) папку. Затем нужно вставить карту в устройство и включить его в автомобиле. Обновление пройдёт автоматически, также после обновления файлы автоматически с карты памяти удалятся.

для обновления STR-9930SE копируем из папки STR-9930SE_FW файлы DATABASE.BIN, RADAR.BIN и 9930SE.bin, VOICES.BIN и сохраняем все четыре файла на карту памяти в корневую (!) папку. Затем нужно вставить карту в устройство и включить его в автомобиле. Обновление пройдёт автоматически, также после обновления файлы автоматически с карты памяти удалятся.

для обновления STR-9940SE копируем из папки STR-9940SE_FW файлы DATABASE.BIN, RADAR.BIN, VOICES.BIN и 9940SE.bin, и сохраняем все четыре файла на карту памяти в корневую (!) папку. Затем нужно вставить карту в устройство и включить его в автомобиле. Обновление пройдёт автоматически, также после обновления файлы автоматически с карты памяти удалятся.

для обновления STR-9945SE копируем из папки STR-9945SE_FW файлы DATABASE.BIN, RADAR.BIN, VOICES.BIN и 9945SE.bin, и сохраняем все четыре файла на карту памяти в корневую (!) папку. Затем нужно вставить карту в устройство и включить его в автомобиле. Обновление пройдёт автоматически, также после обновления файлы автоматически с карты памяти удалятся.

Если ранее, в период с 20 октября 2023 по настоящее время Вы уже обновляли программное обеспечение, то ещё раз делать этого не следует, достаточно обновить только файл с базой данных DATABASE.BIN
